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Projekt pn. LosBonanus-Crossing! Verbesserung des grenzüberschreitenden Wildtiermanagement für Wisent&Eich, Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Załącznik  nr 3 do ZO

Specyfikacja techniczna

1. EKRAN LED - TELEBIM w dniu 05.07.2019 oraz 06/07.07.2019 wraz z realizacją obrazu z kamer, zamontowany na niezależnej konstrukcji lub mobilnej konstrukcji samojezdnej.
Minimalne parametry ekranu:

1. ekran LED o parametrach minimum P6 
2. wielkość ekranu minimum 500cm x 300cm

3. format preferowany 16:9

5. ekran podwieszony na odpowiedniej konstrukcji aluminiowej quadrosystem ustawionej z boku sceny lub stanowiącej komplet z ekranem (dot. konstrukcji samojezdnej) tak, aby prześwit od podłoża do dołu ekranu nie był mniejszy niż 2 m

6. 2 kamery z obsługą

7. 1 x mikser video z realizacją w trakcie imprezy

2.  SCENA I KONSTRUKCJE SCENICZNE. 
PODEST SCENICZNY o parametrach nie gorszych niż: 
a) podest sceniczny o wymiarach min. Szerokość 12m, Głębokość 10m Wysokość 1,7m 
b) obciążalność podestu scenicznego minimum 500kg/m2 - dołączony dokument potwierdzający obciążalność.
c) pokrycie podestu wykonane ze sklejki antypoślizgowej - dołączony dokument potwierdzający.
d) estetyczna osłona podestu - tkanina w kolorze czarnym - przód sceny oraz 2 boki.
e) Boki sceny  wykonane z siatki w kolorze czarnym  z dodatkowym przesłonięciem zapobiegającym przedostawaniu się deszczu  na scenę.
f) barierki ochronne (balustrada ochronna) zamontowane z 3 stron podestu na całej długości (tył i dwa boki) 
ZADASZENIE o parametrach nie gorszych niż:
g) zadaszenie dwuspadowe  o wielkości min. 12,5 m x 10,5m x 10m wykonane z kratownic aluminiowych o profilu min. Q390 pokryte plandeką odporną na warunki atmosferyczne z atestem trudno palności. Spady zadaszenia muszą być skierowane w stronę ścian bocznych zadaszenia (niedopuszczalne jest, aby spad dachu skierowany był w kierunku przodu i tyłu sceny). Zadaszenie musi być zabezpieczone min. 8 pasami odciągowymi zakotwiczonymi do szpil wbitych w grunt. Zadaszenie wciągane za pomocą wciągarek posiadających aktualne przeglądy techniczne, odpowiednio na 4 słupach o wysokości min. 10m z możliwością pełnej regulacją wysokości zadaszenia. Każdy ze słupów musi być zabezpieczony dodatkowo balastem wodnym (zbiornikiem) o pojemności min. 1000L osadzonym na ławie balastowej połączonej trwale ze słupem zadaszenia. Dopuszcza się  zadaszenie półokrągłe z zachowaniem powyższych restrykcji dot. odporności na warunki  atmosferyczne potwierdzone aktualnym atestem.
h) osłona ścian bocznych zadaszenia i tyłu: gęsta siatka w kolorze czarnym z atestem trudno palności. Dodatkowo horyzont oraz boczne kulisy muszą być wysłonięte ciemnym matowym i nie prześwitującym materiałem w kolorze czarnym/granatowym. Ściany boczne muszą posiadać wycięcia na schody o oraz na stanowisko realizatorskie i techniczne o szerokości min 4m.
i) zadaszenie musi mieć możliwość obciążenia dodatkowym wyposażeniem: 1 mb obwiedni dachu min. 70kg oraz całkowite obciążenie min. 3500kg - do oferty dołączony dokument potwierdzający obciążalność!
j) zadaszenie musi posiadać możliwość obciążenia wiatrem do 60km/h - do oferty dołączony dokument potwierdzający obciążalność!
STANOWISKA REALIZATORSKIE i WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 
k) stanowisko monitorowe przylegające do jednego boku sceny o rozmiarze min. 4 m x 2 m odpowiednio szczelnie zadaszone + 3 ściany boczne,  nie może wchodzić w część podestu scenicznego i musi być na tym samym poziomie co podest sceniczny.
l) stanowisko dodatkowe (techniczne) przylegające do drugiego boku sceny o rozmiarze min. 4 m x 2 m odpowiednio szczelnie zadaszone + 3 ściany boczne,  nie może wchodzić w część podestu scenicznego i musi być na tym samym poziomie co podest sceniczny.
m) stanowisko frontowe odpowiednio oddalone od sceny o rozmiarze min. 3 m x 3 m , dwupiętrowe odpowiednio szczelnie zadaszone + 3 łatwo demontowane ściany boczne, odpowiednie podwyższenie według wymagań riderów technicznych zespołów. 
n) mobilne risery - podesty scenicznych według wymiarów zawartych w riderach technicznych zespołów, wyposażone w koła z hamulcami ułatwiające swobodne przemieszczanie na scenie.
o) zamontowane po obu stronach podestu scenicznego schody wejściowe o szerokości min. 1m z poręczami po obu stronach, stopnie z warstwą  antypoślizgową (zamontowana warstwa antypoślizgowa na schodach potwierdzona atestem), które musza być oświetlone – 2 sztuki,
Uwaga – stanowiska: frontowe oraz monitorowe i techniczne muszą być szczelne, stabilne, posiadać ściany boczne. Lekkie konstrukcje typu namioty ogrodowe itp. nie gwarantują prawidłowego zabezpieczenia sprzętu, co ma wpływ na bezproblemowy przebieg obsługi imprezy. Niedopuszczalne jest przerwanie koncertu z powodu zalania aparatury.
ZADASZENIE I PODEST SCENICZNY MUSZĄ POSIADAĆ: PEŁNĄ DOKUMENTACJE TECHNICZNĄ, ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI ORAZ KSIĄŻKĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Z WAŻNYMI PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI. DOKUMENTY TE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY.
W przypadku braku oferta zostanie odrzucona!
2. NAGŁOŚNIENIE w dniu 05.07.2019 oraz 06/07.07.2019 spełniające wymogi riderów wykonawców (do pobrania ze strony www zespołów: www.dzem.pl), a w przypadku braku rideru lub braku dokładnych zapisów dotyczących rodzaju sprzętu lub urządzeń o parametrach nie gorszych i w ilości nie mniejszej niż poniższe:
p) wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na wyznaczonym przez Organizatora obszarze za pomocą wysokiej jakości systemu wyrównanego liniowo „LINE -ARRAY” dedykowane do dużych koncertów plenerowych. System musi być 4 drożny z aktywnym podziałem częstotliwości z możliwością korekcji fazowo częstotliwościowej układu, oparty na konstrukcji kolumn zawierających głośniki LF o średnicy min. 12”, 2 x MF 6,5”, 2x3” Pasmo przenoszenia (-3 dB) 65 - 16 000 Hz, Pasmo przenoszenia (-10 dB) 54 - 17 000 Hz, Sensitivity 1 W / 1 m 95 LF / 101 MB / 111 HF dB Pojedyncza kolumna @ 1 Meter, Max. SPL / 1m (calc) 128/132/139 HF dB Pojedyncza kolumna @ 1 Meter, Pokrycie (nominalnie -6 dB) H 120 °. Minimalna ilość kolumn w całym jednym wiszącym „gronie” na stronę to 8 szt. Kolumny sub basowe zawierające głośniki o średnicy nie mniejszej niż 18”, o parametrach: Pokrycie (nominalnie -6 dB) H 360 °, Pokrycie (nominalnie -6 dB) V 8 ° (Single Box @ 1 Meter), Pasmo przenoszenia (-10 dB) 35 - 500 Hz, Pasmo przenoszenia (-3 dB) 40 - 400 Hz, Moc ciągła 1200 W, szczytowa 4800 W (50-100 Hz), Max. SPL / 1m (calc) 141dB, Szczyt SPL @ 10m 132dB, Zalecana częstotliwość górnoprzepustowa 33 Hz, Sensitivity 1 W / 1 m 104dB. Minimalna ilość kolumn sub basowych to 12 szt. 
System nagłośnieniowy powinien równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar audytorium, a sektor bezpośrednio przy scenie powinien być nagłośniony niezależnie sterowanym, wysokiej jakości systemem kolumn głośnikowych Front-Fill. Powinien on być tej samej firmy, co główne nagłośnienie.

q) Cyfrowa konsoleta mikserska do zastosowań live z 64 kanałami wejściowymi, 27 czasowo i fazowo zgodnych szyn miksujących, Łączność poprzez AES50 pozwalające obsłużyć 156 wejść i 164 wyjścia przy częstotliwości próbkowania 96 kHz, Zaawansowana kontrola kanałów MCA, 8 grup VCA oraz 6 grup POPulation, Do 28 programowalnych tercjowych korektorów graficznych, Do 6 równoczesnych wielokanałowych algorytmów efektów DSP, 20 zmotoryzowanych suwaków 100mm, Kolorowy ekrany TFT 15” o wysokiej jasności, Ergonomicznie rozłożone kontrolery reagujące na każdy dotyk, możliwość zdalnej kontroli dzięki dedykowanej aplikacji dla iPad. Dedykowany cyfrowy stagebox: 48 przedwzmacniaczy mikrofonowych z załączanym zasilaniem Phantom +48V, 16 aktywnie balansowanych, niskoimpendancyjnych wyjść liniowych, Zdalne sterowanie do 100m za pomocą kabla CAT5/5e, Zmienna częstotliwość próbkowania 48kHz lub 96kHz, Wszystkie ustawienia programowalne z poziomu panelu frontowego lub z poziomu konsolety, Ledowy wskaźnik PSU oraz wyświetlacz LCD umieszczone na przednim panelu, Wsparcie dla podwójnej redundancji dla 3 połączeń sieciowych AES50, 3 porty sieciowe AES50 Neutrik etherCON.
r) system komunikacji pomiędzy stanowiskiem FOH i MON składający się z dwustronnego intercomu oraz oddzielnego mikrofonu zleceniowego na scenę.
s) oddzielny kompletny system monitorowy, monitory typu wedge wysokiej klasy uznanych marek producentów, minimum 8 szt. o mocy min. 500W (głośnik 15” + driver) wraz z dedykowanymi wzmacniaczami, 2 x Side-fill o mocy min. 1000W (system dwudrożny 18” + nadstawka) oraz Drumfill o mocy min. 1500W (system dwudrożny 18” + nadstawka), mikser monitorowy cyfrowy min. 32 wejścia XLR oraz 16 wyjść XLR.
t) sprawne statywy mikrofonowe, profesjonalne mikrofony: dynamiczne, pojemnościowe i bezprzewodowe, diboxy, odtwarzacz CD/mp3/USB i okablowanie. Ilości niezbędne do prawidłowej, utrzymanej na wysokim poziomie realizacji imprezy. 
3.  OŚWIETLENIE SCENICZNE w dniu 05.07.2019 oraz 06/07.07.2019 spełniające wymogi riderów wykonawców Dżem, Ewelina Lisowska , a w przypadku braku rideru lub braku dokładnych zapisów dotyczących rodzaju sprzętu lub urządzeń o parametrach nie gorszych i w ilości nie mniejszej niż poniższe:
a) 12 x urządzenie typu SPOT o parametrach: Źródło światła: LED o żywotności 50 000h, Pobór mocy w czasie trybu gotowości: 50W, Biała Dioda LED o mocy 475W, Jasność na poziomie 12 700 lumenów, Chłodzenie kierowanym przez regulowane termicznie wentylatory Całkowite rozproszenie ciepła: 2000 jednostek BTU na godzinę (+/- 10%), Optyka: Szybki i płynny mechanizm focus / zoom 12°-34° (1:3), Równomierna plama świetlna na całej powierzchni projekcji, Efekty: Pierwsza Tarcza Gobo: 6 wzorów + otwarcie, indeksowanie, rotacja, gobo shake, Druga Tarcza Gobo: 10 wzorów + otwarcie, gobo shake, Pryzmat rotacyjny potrójny, Irys 0-100%, efekt pulsacji, Efekt stroboskopowy uzyskiwany elektronicznie 4 charakterystyki pracy dimmera, Kolory: System mieszania kolorów CMY, Tarcza kolorów: 6 filtrów + otwarcie, Sterowanie/Ustawienia: Wielofunkcyjny wyświetlacz z przyciskami (bateria), Sterowanie poprzez DMX lub RDM, Ilość kanałów DMX: 19/27, Zakres ruchu: Pan 540° ,Tilt 268°, Złącza: XLR: 5-Pin Neutrik PowerCon, Chłodzenie: wymuszone (4 tryby pracy wentylatorów), Temperatura pracy: od 5° C do 40° C, Pobór mocy: max. 750 W, Waga: 23.2 kg, Klasa szczelności: IP 20.

b) 12 x urządzenie typu Wash o parametrach: Źródło: 30 modułów RGBW, Optyka: Zmotoryzowany zoom szerokokątny 8° - 50° , umożliwia wyświetlenie plamy porównywalnej z lampami typu Wash i PC, Wirtualny Dimmer liniowy, Kolory: Liniowy system mieszania kolorów RGBW (16 milionów kolorów) Indeksowany wirtualny kanał CTO / CTB (2700K - 8000K), Sterowanie/Ustawienia: Wielofunkcyjny wyświetlacz z przyciskami, Sterowanie poprzez DMX, Art-Net, RDM, Ilość kanałów DMX: 20, Zakres ruchu: Pan 540°/2.5s Tilt 270°/1.5s (opcja FPR) Tryb pracy: 16bit, System FPR umożliwiający nieograniczony ruch w panoramie, Złącza: XLR 3/5-Pin - Neutrik PowerCon, Klasa szczelności: IP 20, Temp. pracy: -10° / 40°
c) 4 x stroboskop o parametrach: Palnik: XOP 15, Temperatura barwowa 5600°K, Efekty wirtualne:, Częstotliwość: 0.5Hz-25Hz, Intensywność: regulowana 0-100%, Długość błysku: 0ms-650ms, Wbudowane efekty tj. random, puls oraz różne charakterystyki błysków, Sterowanie/Ustawienia:, Konfiguracja za pomocą panela z wyświetlaczem numerycznym,  Sterowanie poprzez DMX 512, Ilość kanałów DMX: 3/4/5 kanałów, Złącza: Gniazda wejściowe/wyjściowe XLR: 5Pin oraz 3Pin
d) 8 x urządzenie typu sunstrip o parametrach: Źródło światła: 10 x żarówka 240V/75W GU10, Sterowanie: 16 wbudowanych programów, aktywowane muzyką, Master/Slave, DMX, Kanały DMX: 1,2,5,10, Wyświetlacz sterowania: 4 Digits LED, Zasilanie: 230V 50Hz, Pobór mocy: 800W, Natężenie: 3,5A, Bezpiecznik: 6,3A, Wtyk zasilania: Neutrik Powercon wejście i wyjście, Wtyk data: Neutrik XLR In/Out (3 Pin), Wymiary: 1000 x 130 x 77 mm, Waga: 5.3 Kg
e) 6 x reflektor typu Blinder o parametrach: 4 x żarówka Par 36/650W/120V/ DWE, 
f) 2 x profesjonalny hazer o parametrach: Moc całkowita: 1500W , Wbudowany wiatrak: Tak, Pojemnik na płyn: 5L (wężyk płynu dopinany poprzez szybkozłącze), Gotowość do pracy(czas): około 60sek. Sterowanie: DMX 512 (2kanały), Obsługa manualna poprzez wewnętrzny sterownik,  Zasilanie: 240V, Złącza: XLR 5-pin, Zdalne sterowanie przewodowe XLR 3-pin, Kontrola i zabezpieczenie temperaturowe: Mikroprocesor i termostat. Dedykowany przez producenta oryginalny płyn, dodatkowy wentylator rozdmuchujący.
g) 1 x reflektor prowadzący o parametrach: Źródło światła: HTI 1500W (Pharus 1500) , 60000K, 135000lm, Kąt świecenia: Liniowy zoom (7° - 16°) + liniowy focus Kolory: Zmieniacz kolorów (opcja) , 5 wymiennych filtrów, Pozycja pracy: horyzontalna +/- 450, Obudowa: aluminiowo - metalowa, Zasilanie: zewnętrzy balast elektromagnetyczny lub elektroniczny,  Złącza: PowerCon, Chłodzenie: wymuszone (wentylatory), Pobór mocy: 1600W, Klasa szczelności: IP 20, Temp. pracy: -10° / 35°
h) 1 x cyfrowa konsoleta sterująca o parametrach: Linie DMX: 12, Ilość obsługiwanych kanałów: 6144, Ilość obsługiwanych urządzeń: Do 6144 Cue: 5000, Kolejki Cue: 2000, Palety: 3096, Grupy: 5000, Liczba obsługiwanych show: Dowolna Współpraca z Media Serwerami: 50 (różnych) Wbudowany monitor dotykowy: Tak, Enkodery: 8, Suwaki: 12, Gniazda sieciowe (ethernet): 4, Port USB: 5, Wyjścia DMX: 4 (XLR 5pin), Gniazda lampki LED: 1, Port monitora zewnętrznego (dotykowy): 1 , Zasilanie: 110-240V Powercon, Wbudowany UPS: ~15min.
ZAPEWNIENIE NAJAZDÓW KABLOWYCH w odpowiedniej ilości w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem używanego okablowania prowadzonego na terenie imprezy w szczególności  FOH  scena  i  piony zasilające. 
Dodatkowe informacje:

Zamawiający nie zapewnia posiłków i noclegów dla ekipy technicznej.

Wykonawca zobowiązuje się przesłać pisemnie lub mailowo Zamawiającemu, nie później niż 2 tygodnie przed datą imprezy dokładne zapotrzebowania na obciążenie elektryczne według zastosowanego sprzętu.

Zamawiający zapewnia ochronę sprzętu Wykonawcy podczas imprezy i w przerwie między kolejnymi dniami imprezy przed kradzieżą.
UWAGA:

Zapewnienie pełnej obsługi technicznej  polsko – niemieckiego  panelu  pn. strefa żubra i łosia w dniach  05-06.07.2019 tj. kanapy , dla prelegentów, zapewnienie  4 mikrofonów bezprzewodowych , odpowiednie  oświetlenie  i nagłośnienie,  4 mikrofony  mobilne umożliwiające zadawanie pytań z publiczności, ustawienie wentylatorów, synchronizacja prezentacji nt żubra i łosia  na telebim
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