Załącznik  nr 3 do ZO

Specyfikacja techniczna

1.
 SCENA I KONSTRUKCJE SCENICZNE. 

PODEST SCENICZNY o parametrach nie gorszych niż: 

a)
podest sceniczny o wymiarach min. Szerokość 12m, Głębokość 10m Wysokość 1,7m 

b)
obciążalność podestu scenicznego minimum 500kg/m2 - dołączony dokument potwierdzający obciążalność.

c)
pokrycie podestu wykonane ze sklejki antypoślizgowej - dołączony dokument potwierdzający.

d)
estetyczna osłona podestu - tkanina w kolorze czarnym - przód sceny oraz 2 boki.

e)
Boki sceny  wykonane z siatki w kolorze czarnym  z dodatkowym przesłonięciem zapobiegającym przedostawaniu się deszczu  na scenę.

f)
barierki ochronne (balustrada ochronna) zamontowane z 3 stron podestu na całej długości (tył i dwa boki) 

g)
dodatkowe podesty boczne  z jednej strony sceny

ZADASZENIE o parametrach nie gorszych niż:

h)
zadaszenie dwuspadowe  o wielkości min. 12,5 m x 10,5m x 10m wykonane z kratownic aluminiowych o profilu min. Q390 pokryte plandeką odporną na warunki atmosferyczne z atestem trudno palności. Spady zadaszenia muszą być skierowane w stronę ścian bocznych zadaszenia (niedopuszczalne jest, aby spad dachu skierowany był w kierunku przodu i tyłu sceny). Zadaszenie musi być zabezpieczone min. 8 pasami odciągowymi zakotwiczonymi do szpil wbitych w grunt. Zadaszenie wciągane za pomocą wciągarek  posiadających aktualne przeglądy techniczne, odpowiednio na 4 słupach o wysokości min. 10m z możliwością pełnej regulacją wysokości zadaszenia. Każdy ze słupów musi być zabezpieczony dodatkowo balastem wodnym (zbiornikiem) o pojemności min. 1000L osadzonym na ławie balastowej połączonej trwale ze słupem zadaszenia. Dopuszcza się  zadaszenie półokrągłe z zachowaniem powyższych restrykcji dot. odporności na warunki  atmosferyczne potwierdzone aktualnym atestem.

i)
osłona ścian bocznych zadaszenia i tyłu: gęsta siatka w kolorze czarnym z atestem trudno palności. Ściany boczne muszą posiadać wycięcia na schody o oraz na stanowisko realizatorskie i techniczne o szerokości min 4m.

j)
zadaszenie musi mieć możliwość obciążenia dodatkowym wyposażeniem: 1 mb obwiedni dachu min. 70kg oraz całkowite obciążenie min. 3500kg - do oferty dołączony dokument potwierdzający obciążalność!

k)
zadaszenie musi posiadać możliwość obciążenia wiatrem do 60km/h - do oferty dołączony dokument potwierdzający obciążalność!

STANOWISKA REALIZATORSKIE i WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

a)
stanowisko monitorowe przylegające do jednego boku sceny o rozmiarze min. 3 m x 2 m odpowiednio szczelnie zadaszone + 3 ściany boczne,  nie może wchodzić w część podestu scenicznego i musi być na tym samym poziomie co podest sceniczny.

b)
stanowisko dodatkowe (techniczne) przylegające do drugiego boku sceny o rozmiarze min. 3 m x 2 m odpowiednio szczelnie zadaszone + 3 ściany boczne,  nie może wchodzić w część podestu scenicznego i musi być na tym samym poziomie co podest sceniczny.

c)
stanowisko frontowe odpowiednio oddalone od sceny o rozmiarze min. 4 m x 3 m , odpowiednio szczelnie zadaszone + 3 łatwo demontowane ściany boczne, odpowiednie podwyższenie według wymagań riderów technicznych zespołów. 

d)
mobilne risery - podesty scenicznych według wymiarów zawartych w riderach technicznych zespołów, wyposażone w koła z hamulcami ułatwiające swobodne przemieszczanie na scenie.

e)
zamontowane po obu stronach podestu scenicznego schody wejściowe o szerokości min. 1m z poręczami po obu stronach, stopnie z warstwą  antypoślizgową (zamontowana warstwa antypoślizgowa na schodach potwierdzona atestem), które musza być oświetlone – 2 sztuki,

ZADASZENIE I PODEST SCENICZNY MUSZĄ POSIADAĆ: PEŁNĄ DOKUMENTACJE TECHNICZNĄ, ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI ORAZ KSIĄŻKĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Z WAŻNYMI PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI. DOKUMENTY TE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY.

W przypadku braku oferta zostanie odrzucona!

2. NAGŁOŚNIENIE w dniu 30.06.2023 oraz 01.07.2023 spełniające wymogi riderów wykonawców, a w przypadku braku rideru lub braku dokładnych zapisów dotyczących rodzaju sprzętu lub urządzeń o parametrach nie gorszych i w ilości nie mniejszej niż poniższe:

a)
wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na wyznaczonym przez Organizatora obszarze za pomocą wysokiej jakości systemu liniowego „LINE -ARRAY” dedykowane do koncertów plenerowych. System musi być 3 drożny z aktywnym podziałem częstotliwości z możliwością korekcji fazowo częstotliwościowej układu.  Pasmo przenoszenia 55 - 20 000 Hz. Pojedyńcza kolumna Max. SPL / 1m 142 dB Pojedyncza kolumna @ 1 Meter. Sekcja wysokotonowa kolumn powinna być wykonana w technologii PAN FLEX umożliwiająca regulację dyspersji poziomej w zakresie od 70 do 110 °. Minimalna ilość kolumn w całym jednym wiszącym „gronie” na stronę to 9 szt. Kolumny subbasowe zawierające głośniki o średnicy nie mniejszej niż 18”, o parametrach: Pasmo przenoszenia 32 - 100 Hz, Max. SPL / 1m 138dB Zalecana częstotliwość górnoprzepustowa 32 Hz, Minimalna ilość kolumn sub basowych to 16 szt. 

System nagłośnieniowy powinien równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar audytorium, a sektor bezpośrednio przy scenie powinien być nagłośniony niezależnie sterowanym, wysokiej jakości systemem kolumn głośnikowych Front-Fill. Powinien on być tej samej firmy, co główne nagłośnienie.

b)
Cyfrowa konsoleta mikserska do zastosowań live z 48 kanałami wejściowymi. Dedykowany cyfrowy stagebox: 48 przedwzmacniaczy mikrofonowych z załączanym zasilaniem Phantom +48V, Zdalne sterowanie do 70m za pomocą kabla CAT5/5e,.

c)
system komunikacji pomiędzy stanowiskiem FOH i MON składający się z profesjonalnych radiotelefonów lub dwustronnego intercomu oraz oddzielnego mikrofonu zleceniowego na scenę.

d)
oddzielny kompletny system monitorowy tego samego producenta co główny system frontowy, monitory typu wedge coaxial wysokiej klasy uznanych marek producentów, minimum 8 szt. (głośnik min 12” + driver) wraz z dedykowanymi wzmacniaczami, 2 x Side-fill oraz 1x Drumfill o mocy min. Mikser monitorowy cyfrowy min. 32 wejścia XLR oraz 16 wyjść XLR.

e)
sprawne statywy mikrofonowe, profesjonalne mikrofony: dynamiczne, pojemnościowe i bezprzewodowe, diboxy, odtwarzacz CD/mp3/USB i okablowanie. Ilości niezbędne do prawidłowej, utrzymanej na wysokim poziomie realizacji imprezy. 

2.
 OŚWIETLENIE SCENICZNE w dniu 30.06.2023 oraz 01.07.2023 spełniające wymogi riderów wykonawców, a w przypadku braku rideru lub braku dokładnych zapisów dotyczących rodzaju sprzętu lub urządzeń o parametrach nie gorszych i w ilości nie mniejszej niż poniższe:

a)
12 x urządzenie typu SPOT o parametrach: Źródło światła: LED o żywotności 50 000h, Pobór mocy w czasie trybu gotowości: 50W, Biała Dioda LED o mocy 475W, Jasność na poziomie 12 700 lumenów, Chłodzenie kierowanym przez regulowane termicznie wentylatory Całkowite rozproszenie ciepła: 2000 jednostek BTU na godzinę (+/- 10%), Optyka: Szybki i płynny mechanizm focus / zoom 12°-34° (1:3), Równomierna plama świetlna na całej powierzchni projekcji, Efekty: Pierwsza Tarcza Gobo: 6 wzorów + otwarcie, indeksowanie, rotacja, gobo shake, Druga Tarcza Gobo: 10 wzorów + otwarcie, gobo shake, Pryzmat rotacyjny potrójny, Irys 0-100%, efekt pulsacji, Efekt stroboskopowy uzyskiwany elektronicznie 4 charakterystyki pracy dimmera, Kolory: System mieszania kolorów CMY, Tarcza kolorów: 6 filtrów + otwarcie, Sterowanie/Ustawienia: Wielofunkcyjny wyświetlacz z przyciskami (bateria), Sterowanie poprzez DMX lub RDM, Ilość kanałów DMX: 19/27, Zakres ruchu: Pan 540° ,Tilt 268°, Złącza: XLR: 5-Pin Neutrik PowerCon, Chłodzenie: wymuszone (4 tryby pracy wentylatorów), Temperatura pracy: od 5° C do 40° C, Pobór mocy: max. 750 W, Waga: 23.2 kg, Klasa szczelności: IP 20.

b)
12 x urządzenie typu Wash o parametrach: Źródło: 30 modułów RGBW, Optyka: Zmotoryzowany zoom szerokokątny 8° - 50° , umożliwia wyświetlenie plamy porównywalnej z lampami typu Wash i PC, Wirtualny Dimmer liniowy, Kolory: Liniowy system mieszania kolorów RGBW (16 milionów kolorów) Indeksowany wirtualny kanał CTO / CTB (2700K - 8000K), Sterowanie/Ustawienia: Wielofunkcyjny wyświetlacz z przyciskami, Sterowanie poprzez DMX, Art-Net, RDM, Ilość kanałów DMX: 20, Zakres ruchu: Pan 540°/2.5s Tilt 270°/1.5s (opcja FPR) Tryb pracy: 16bit, System FPR umożliwiający nieograniczony ruch w panoramie, Złącza: XLR 3/5-Pin - Neutrik PowerCon, Klasa szczelności: IP 20, Temp. pracy: -10° / 40°

c)
6 x stroboskop LED RGB dużej mocy. Wbudowane efekty tj. random, puls oraz różne charakterystyki błysków w tym kolorowe, Sterowanie/Ustawienia:, Konfiguracja za pomocą panela z wyświetlaczem numerycznym,  Sterowanie poprzez DMX 512, Złącza: Gniazda wejściowe/wyjściowe XLR: 5Pin oraz 3Pin

d)
8 x urządzenie typu sunstrip o parametrach: Źródło światła: 10 x żarówka 240V/50W GU10, Sterowanie: 16 wbudowanych programów, aktywowane muzyką, Master/Slave, DMX, Kanały DMX: 1,2,5,10, Wyświetlacz sterowania: 4 Digits LED, Zasilanie: 230V 50Hz, Pobór mocy: 800W, Natężenie: 3,5A, Bezpiecznik: 6,3A, Wtyk zasilania: Neutrik Powercon wejście i wyjście, Wtyk data: Neutrik XLR In/Out (3 Pin), Wymiary: 1000 x 130 x 77 mm, Waga: 5.3 Kg

e)
4 x reflektor typu Blinder o parametrach: 4 x żarówka Par 36/650W/120V/ DWE, 

f)
2 x profesjonalny hazer o parametrach: Moc całkowita: 1500W , Wbudowany wiatrak: Tak, Pojemnik na płyn: 5L (wężyk płynu dopinany poprzez szybkozłącze), Gotowość do pracy(czas): około 60sek. Sterowanie: DMX 512 (2kanały), Obsługa manualna poprzez wewnętrzny sterownik,  Zasilanie: 240V, Złącza: XLR 5-pin, Zdalne sterowanie przewodowe XLR 3-pin, Kontrola i zabezpieczenie temperaturowe: Mikroprocesor i termostat. Dedykowany przez producenta oryginalny płyn, dodatkowy wentylator rozdmuchujący.

g)
1 x reflektor prowadzący Robert Juliat o parametrach: Źródło światła: HMI 1200W ,  Kąt świecenia: Liniowy zoom (7° - 16°) + liniowy focus Kolory: Zmieniacz kolorów (opcja) , 5 wymiennych filtrów, Pozycja pracy: horyzontalna +/- 450, Obudowa: aluminiowo - metalowa, Zasilanie: zewnętrzy balast elektromagnetyczny lub elektroniczny,  Złącza: PowerCon, Chłodzenie: wymuszone (wentylatory), Pobór mocy: 1600W, Klasa szczelności: IP 20, Temp. pracy: -10° / 35°

h)
1 x cyfrowa konsoleta sterująca o parametrach: Linie DMX: 4, Ilość obsługiwanych kanałów: 4096, Wbudowany monitor dotykowy: Tak, Enkodery: 8, Suwaki: 12, Gniazda sieciowe (ethernet): 4, Port USB: 5, Wyjścia DMX: 4 (XLR 5pin), Gniazda lampki LED: 1, Port monitora zewnętrznego (dotykowy): 1 , Zasilanie: 110-240V Powercon, Wbudowany UPS: ~15min.

ZAPEWNIENIE NAJAZDÓW KABLOWYCH w odpowiedniej ilości w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem używanego okablowania prowadzonego na terenie imprezy w szczególności  FOH  scena  i  piony zasilające. 

Dodatkowe informacje:

Zamawiający nie zapewnia posiłków i noclegów dla ekipy technicznej.

Wykonawca zobowiązuje się przesłać pisemnie lub mailowo Zamawiającemu, nie później niż 2 tygodnie przed datą imprezy dokładne zapotrzebowania na obciążenie elektryczne według zastosowanego sprzętu.

Zamawiający zapewnia ochronę sprzętu Wykonawcy podczas imprezy i w przerwie między kolejnymi dniami imprezy przed kradzieżą.

