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Załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego 4/2024/FŻ
Pieczęć firmowa Wykonawcy 
Wykaz proponowanego sprzętu  nagłośnieniowego, oświetleniowego i ekranu LED
	Lp. 
	Producent 
	Model
	ilość
	Rok produkcji/numer seryjny- jeśli posiada
	Sprzęt oświetleniowo/nagłośnieniowy/inne
	Uwagi 
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Miejscowość i data                                       Podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego








    przedstawiciela Wykonawcy, pieczątka 
Specyfikacja techniczna

1.
 SCENA I KONSTRUKCJE SCENICZNE. 

PODEST SCENICZNY o parametrach nie gorszych niż: 

a)
podest sceniczny o wymiarach min. Szerokość 12m, Głębokość 10m Wysokość 1,7m 

b)
obciążalność podestu scenicznego minimum 500kg/m2 - dołączony dokument potwierdzający obciążalność.

c)
pokrycie podestu wykonane ze sklejki antypoślizgowej - dołączony dokument potwierdzający.

d)
estetyczna osłona podestu - tkanina w kolorze czarnym - przód sceny oraz 2 boki.

e)
Boki sceny  wykonane z siatki w kolorze czarnym  z dodatkowym przesłonięciem zapobiegającym przedostawaniu się deszczu  na scenę.

f)
barierki ochronne (balustrada ochronna) zamontowane z 3 stron podestu na całej długości (tył i dwa boki) 

g)
dodatkowe podesty boczne  z obu stron sceny
ZADASZENIE o parametrach nie gorszych niż:

h)
zadaszenie dwuspadowe  o wielkości min. 12,5 m x 10,5m x 10m wykonane z kratownic aluminiowych o profilu min. Q390 pokryte plandeką odporną na warunki atmosferyczne z atestem trudno palności. Spady zadaszenia muszą być skierowane w stronę ścian bocznych zadaszenia (niedopuszczalne jest, aby spad dachu skierowany był w kierunku przodu i tyłu sceny). Zadaszenie musi być zabezpieczone min. 8 pasami odciągowymi zakotwiczonymi do szpil wbitych w grunt. Zadaszenie wciągane za pomocą wciągarek  posiadających aktualne przeglądy techniczne, odpowiednio na 4 słupach o wysokości min. 10m z możliwością pełnej regulacją wysokości zadaszenia. Każdy ze słupów musi być zabezpieczony dodatkowo balastem wodnym (zbiornikiem) o pojemności min. 1000L osadzonym na ławie balastowej połączonej trwale ze słupem zadaszenia. Dopuszcza się  zadaszenie półokrągłe z zachowaniem powyższych restrykcji dot. odporności na warunki  atmosferyczne potwierdzone aktualnym atestem.

i)
osłona ścian bocznych zadaszenia i tyłu: gęsta siatka w kolorze czarnym z atestem trudno palności. Ściany boczne muszą posiadać wycięcia na schody o oraz na stanowisko realizatorskie i techniczne o szerokości min 4m.

j)
zadaszenie musi mieć możliwość obciążenia dodatkowym wyposażeniem: 1 mb obwiedni dachu min. 70kg oraz całkowite obciążenie min. 3500kg - do oferty dołączony dokument potwierdzający obciążalność!

k)
zadaszenie musi posiadać możliwość obciążenia wiatrem do 60km/h - do oferty dołączony dokument potwierdzający obciążalność!

STANOWISKA REALIZATORSKIE i WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

a)
stanowisko monitorowe przylegające do jednego boku sceny o rozmiarze min. 3 m x 2 m odpowiednio szczelnie zadaszone + 3 ściany boczne,  nie może wchodzić w część podestu scenicznego i musi być na tym samym poziomie co podest sceniczny.

b)
stanowisko dodatkowe (techniczne) przylegające do drugiego boku sceny o rozmiarze min. 3 m x 2 m odpowiednio szczelnie zadaszone + 3 ściany boczne,  nie może wchodzić w część podestu scenicznego i musi być na tym samym poziomie co podest sceniczny.

c)
stanowisko frontowe odpowiednio oddalone od sceny o rozmiarze min. 4 m x 3 m , odpowiednio szczelnie zadaszone + 3 łatwo demontowane ściany boczne, odpowiednie podwyższenie według wymagań riderów technicznych zespołów. 

d)
mobilne risery - podesty scenicznych według wymiarów zawartych w riderach technicznych zespołów, wyposażone w koła z hamulcami ułatwiające swobodne przemieszczanie na scenie.

e)
zamontowane po obu stronach podestu scenicznego schody wejściowe o szerokości min. 1m z poręczami po obu stronach, stopnie z warstwą  antypoślizgową (zamontowana warstwa antypoślizgowa na schodach potwierdzona atestem), które musza być oświetlone – 2 sztuki,

ZADASZENIE I PODEST SCENICZNY MUSZĄ POSIADAĆ: PEŁNĄ DOKUMENTACJE TECHNICZNĄ, ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI ORAZ KSIĄŻKĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Z WAŻNYMI PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI. DOKUMENTY TE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY.

W przypadku braku oferta zostanie odrzucona!

Dodatkowe informacje:

Zamawiający nie zapewnia posiłków i noclegów dla ekipy technicznej.

Wykonawca zobowiązuje się przesłać pisemnie lub mailowo Zamawiającemu, nie później niż 2 tygodnie przed datą imprezy dokładne zapotrzebowania na obciążenie elektryczne według zastosowanego sprzętu.

Zamawiający zapewnia ochronę sprzętu Wykonawcy podczas imprezy w dniu  imprezy.
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